**Pokyny k montáži a údržbě kování**

Dveřní kování je certifikováno dle ČSN EN 1906 a je určeno k montáži na standartní interiérové dveře do celkové hmotnosti 40 kg bez zavírače. Montáž doporučujeme svěřit odborné firmě.

**Údržba**

Pro čistění od prachu, nebo jiných nečistot použijte suchý nebo ve vodě navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte brusné a chemické přípravky. Jejich použitím můžete kování poškodit. Nerezové kování splňuje nejvyšší nároky odolnosti proti mechanickému poškození a při jeho údržbě lze použít i vhodné čistící přípravky. Jeho instalaci doporučujeme v provozech, které musí splňovat hygienické podmínky.